**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO-SC**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA PISCINAS**

|  |
| --- |
| **IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA** |
| RAZÃO SOCIAL: |
| CNPJ: |
| NOME DE FANTASIA: |
| REPRESENTANTE LEGAL: | CPF: |
| ENDEREÇO: | TELEFONE |

**Legenda:** **S** – Sim; **N** – Não; **NA** – Não se aplica à atividade desenvolvida; **CF** – Conformidade (preenchido pelo fiscal no momento da inspeção).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AVALIAÇÃO** | **S** | **N** | **NA** | **CF** | **ENQUADRAMENTO** |
| Os materiais de apoio (“minhocas”, flutuadores e outros materiais que podem causar bolor e fungos), são mantidos, após o uso, em local arejado e livre de contato com superfícies úmidas? |  |  |  |  | Artigo 7 inciso IV da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| A piscina é abastecida somente com água potável, seja por meio de sistema público de abastecimento de água, ou solução alternativa coletiva, desde que comprovada a potabilidade da água conforme legislação vigente? |  |  |  |  | Artigo 7 inciso XI da RN 004/DIVS/SES/2017 |
| Caso se utilize de alguma forma de abastecimento de água que não seja potável, cumpre com a RN 004/DIVS/SES de 2017, com relação aos parâmetros mínimos que devem ser monitorados semestralmente ? |  |  |  |  | Artigo 7 inciso XI da RN 004/DIVS/SES/2017 |
| **DO TRATAMENTO , LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁGUA DA PISCINA** |  |  |  |  |  |
| É realizado a desinfecção da água por meio da colocação de produtos que combatam e destruam os microorganismos nocivos à saúde? |  |  |  |  | Artigo 10 § 2 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| É realizado o tratamento físico da água com remoção de sujeira visível (filtração, aspiração, peneiramento e escovação)? |  |  |  |  | Artigo 10 § 1 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| É realizado o tratamento, limpeza e manutenção da água dos tanques das piscinas diariamente em 2 etapas, e controlados mediante Ficha de controle Químico e de Temperatura, de acordo com o modelo no anexo I , da RN 003/DIVS/SES/2016 ? |  |  |  |  | Artigo 10 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Os produtos utilizados para o tratamento, limpeza e desinfecção da água dos tanques das piscinas apresentam registro na ANVISA e armazenados em local seco? |  |  |  |  | Artigo 12 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Possui os seguintes equipamentos: aspiradores , coador de folhas (caso necessário) e estojo de teste? |  |  |  |  | Artigo 13 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Realiza o controle de pH e cloro livre mediante utilização de kit de teste? |  |  |  |  | Artigo 10 § 3 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| **DOS VESTIÁRIOS** |  |  |  |  |  |
| As instalações sanitárias possuem sabonete líquido, toalha descartável e lixeira com acionamento sem contato manual |  |  |  |  | Artigo 23 § 5 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Não possui estrados de madeira na área dos vestiários e banheiro, evitando o bolor e fungos? |  |  |  |  | Artigo 23 § 4 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| **DOS USUÁRIOS** |  |  |  |  |  |
| Estão afixados em local visível, o regulamento e orientações a respeito do uso adequado dos usuarios das piscinas (ver artigos 24, 25, 26 e 27 da RN 003/16)? |  |  |  |  | Artigo 24, 25 , 26 e 27 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Possui guardião de piscinas permanente, habilitado em primeiros socorros |  |  |  |  | Artigo 28 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| **DA SEGURANÇA** |  |  |  |  |  |
| É utilizado, durante o manuseio dos produtos químicos para tratamento, limpeza e manutenção da água dos tanques, equipamentos de proteção individual (EPI) ? |  |  |  |  | Artigo 29 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Os produtos de limpeza e desinfecção são acondicionados em local próprio? |  |  |  |  | Artigo 31 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Possui, em local de fácil acesso, um manual de orientações em caso de intoxicação /acidentes com materiais e produtos químicos? |  |  |  |  | Artigo 30 da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| **DA QUALIDADE DA ÁGUA** |  |  |  |  |  |
| A concentração de cloro se situa entre 0,8 mg/L e 3,0 mg/L ? |  |  |  |  | Artigo 17 inciso I alínea b da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| A limpidez da água permite a perfeita visibilidade da parte mais profunda do tanque? |  |  |  |  | Artigo 17 inciso I alínea c da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| O pH da água se situa entre 7,2 e 7,8 ? |  |  |  |  | Artigo 17 inciso I alínea a da RN 003/DIVS/SES/2016 |
| Os exames bacteriológicos apresentam ausência de coliformes |  |  |  |  | Artigo 17 inciso II alínea a da RN 003/DIVS/SES/2016 |

|  |
| --- |
|  **RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO** |
| Nome e matricula responsável pela inspeção: | Assinatura: |

|  |
| --- |
| **RESPONSÁVEIS PELO ESTABELCIMENTO** |
| Nome do responsável pelo estabelecimento: | Assinatura: |

\*A Autoridade Sanitária Fiscalizadora, no exercício de suas atribuições, poderá exigir além dos itens relacionados neste roteiro, outros que se fizerem necessários para garantia da Saúde Pública, bem como os que constam em normas aplicáveis ao caso;

\* Este roteiro poderá ser revisto, sempre que necessário, de acordo com as determinações da Autoridade Sanitária Fiscalizadora e por atualização de legislações vigentes

Cerro Negro \_\_\_, de \_\_\_\_\_\_\_\_, de 20\_\_.